Problema 1: L’ATR42 MP della Guardia Costiera parte dall’aeroporto di Catania, che ha un’elevazione di 12m, ed è autorizzato a portarsi al FL230. Calcolare la distanza verticale reale percorsa dall’aereo, sapendo che il QNH = 1018 hPa, la SAT = ISA + 3°C. Infine calcolare anche il tempo impiegato a raggiungere il TOC,  visto che il pilota effettua la salita con una VS = 820 ft/min. 
       [TAQFE=23375 ft; FT=0h28m30s]
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