Problema 10: Un aeromobile decolla da una portaerei alle 09:31 per un volo di ricognizione, diretto con una TC=80° e una TAS=160 Kts, dovendo rientrare sulla nave dopo un intervallo T=3h. Sapendo che su tutta l’area agisce un vento costante 150°/25 Kts, calcolare il raggio d’azione (ROA) e l’ora di virata (Time To Turn - TTT), considerando che la portaerei si dirige con rotta 160° e velocità 35 Kts e che alle 10:42 accosta con rotta 120° mantenendo una velocità di 28 Kts.

          [ROA = 246,6 NM; TTT = 11h09m50s]
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