Problema 12: Un aeromobile decolla alle 08:17 dall’aeroporto di Owando (Lat.= 0°,53 S; Long.=15°,95 E; Elev.= 370m), diretto verso un aeroporto di destinazione con TC=35° e TAS=180 Kts. Sapendo che su tutta l’area agisce un vento costante 150°/35 Kts, calcolare il raggio d’azione e l’ora di virata (Time To Turn TTT), considerando che l’aeromobile ha un’autonomia di 2,35h e che, per motivi tecnici, deve atterrare in un aeroporto alternato situato a EST rispetto a quello di partenza, a una distanza di 110NM.



        [ROA = 219,98 NM; TTT = 09h25m45s]
Svolgimento

[image: image1.png]T=2,35h
—TAS-=180Kts
—WNV=150°/35Kts

me=110NM —GS\=46 81Kts

ROA=93,61NM
- GS<=150,24Kts
—GS:=191,97Kts
—TAS.=180Kts






[image: image2.wmf]1

2,35221

93,61221219,98

219,98

08:1708:17

hhm

hm

h

A

T

ROAROATNM

ROANM

TTT

GS

==

=×=×=

=+=+

191,97

NM

08:171084509:25:45

hms

h

=+=


_1451252708.unknown

