Problema 3:  Al pilota dell’aereo cisterna viene fornito il piano di volo del velivolo da rifornire. Dal piano risulta che: si sposta con una TC = 230° e con una GS = 160 Kts; dopo 15 minuti cambia direzione, TC = 320°, e velocità, GS = 130 Kts, in modo da facilitare il rifornimento. Sapendo che nella zona spira un vento WD/WV = 0°/ 25 Kts, che il velivolo da rifornire viene rilevato con una TB = 200° a una distanza mAB = 100 NM e conoscendo la velocità di crociera dell’aereo cisterna, TAS = 210 KTS, individuare il punto di intercettazione e l’ETI. 





   [AI = 127 NM; BI = 72,8; ETI = 0h33m34s]
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