Problema 4:   L’Antonov An-28 parte dall’aeroporto di Linate alle 12:05 per un volo di ricognizione con una rotta TC = 90° e una TAS = 150 Kts. Sapendo che deve rientrare all’aeroporto di partenza esattamente dopo 2h05m, calcolare il ROA e il Time To Turn, considerando che nell’aria spira un vento WD/WV = 30°/ 25 Kts. 






         
          [ROA = 153,5 NM; TTT = 13h12m46s]
Svolgimento
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Metodo analitico.
Dopo aver ottenuto i valori della GSA = 135,9 Kts e della GSR = 160,9 Kts 
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