Problema 7: L’Airbus A380-900 parte dall’aeroporto di Fauville per un volo di ricognizione con TC = 34° e TAS = 250 Kts. Tuttavia, a causa di una forte nevicata, l’aeroporto viene chiuso e il pilota è costretto ad atterrare in quello alternato, che si trova, rispetto a Fauville, sul rilevamento TB = 150° a una distanza di 310 NM. Sapendo che l’autonomia di volo del Fauville è di 3h25m e che nell’area soffia un vento WD/WV = 105°/25 Kts, calcolare il PNR e il tempo di volo. 

[PNR = 305,45 NM; FT = 1h16m08s]
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