Problema 1: Calcolare la Rotta Vera da impostare per raggiungere l’aeroporto di Valencia, sapendo che: il campo magnetico di bordo è nullo; l’aereo si sposta con una MC = 70°; VAR = 5°E.
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Problema 2: Calcolare la Prora Bussola da inserire nella bussola in modo da raggiungere l’aeroporto di destinazione sapendo che: il velivolo vola in un’aerea in cui la variazione magnetica è di 6°W; il campo magnetico di bordo genera una deviazione di 3°E; la TH = 030°. 
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Problema 3: Calcolare la Rotta Vera da impostare per raggiungere l’aeroporto di Berlino, sapendo che: il campo magnetico di bordo genera una deviazione di 7°W; l’aereo si sposta con una CC = 250°; VAR = 3°E.
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Problema 4: Calcolare il Rilevamento Vero del faro di Olbia, sapendo che: il campo magnetico di bordo genera una deviazione di 3°W; l’aereo si sposta con una CC = 130°; VAR = 9°E; la MB = 60°.
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In questo esercizio sono state fornite informazioni sovrabbondanti perché per determinare il rilevamento di un oggetto non serve conoscere come si sposta l’aereo (CC) e, visto che l’angolo di rilevamento è stato misurato a partire dal Nord Magnetico, non serve conoscere la deviazione magnetica (δ)
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Problema 5: Calcolare la Prora Vera da inserire nella carta aeronautica, in modo da definire con esattezza la posizione in cui si trova il Cessna 182 Skylane, sapendo che: vola in un’aerea in cui la variazione magnetica è di 10°W; il campo magnetico di bordo genera una deviazione di 3°E; sulla bussola di bordo si legge un valore di 160°. 
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