Problema 11: Un aeromobile decolla alle 07:25 dall’aeroporto di Nagasaki (Lat.=32°,92N; Long.= 129°,92 E; Elev.= 4m), diretto verso l’aeroporto di destinazione con TC=295° e TAS=200 Kts. Sapendo che su tutta l’area agisce un vento costante 50°/25 Kts, calcolare il raggio d’azione e il TTT (Time To Turn), considerando che l’aeromobile ha un’autonomia di 2,63h e che, per motivi tecnici, deve atterrare in un aeroporto alternato situato a EST rispetto a quello di partenza, a una distanza di 125NM.


 


       [ROA = 195,46 NM; TTT = 08h21m02s]
Svolgimento
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