Problema 2: Il Cessna 182 Skylane parte dall’aeroporto di Ein Yahav, che ha un’elevazione di -50m, ed è autorizzato a portarsi al FL180. Calcolare la quota reale, sapendo che il QNH = 1010 hPa, la TD0 = 22°C. Infine calcolare anche il tempo impiegato a raggiungere il TOC, visto che il pilota effettua la salita con una VS = 760 ft/min. 
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