Problema 3: Un pilota vuole calcolare il tempo necessario per effettuare la salita dall’aeroporto di Kom Awshim, che ha un’elevazione di 0m, fino a raggiungere il FL215. Si consideri che è una giornata standard e che  il pilota utilizzerà una VS = 910 ft/min.    
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In questo caso la quota e l’altitudine sono uguali perché è una giornata standard quindi sul livello medio del mare ci sono 1013,25 hPa. Inoltre visto che l’aeroporto ha un’elevazione di 0m significa che si trova esattamente sul livello medio del mare e quindi anche l’altezza sarà uguale alla quota. Infine la SAT = ISA, visto che anche il valore della temperatura è quello della giornata standard, e questo fa si che il valore indicato dall’altimetro sarà privo di errore.
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