Problema 5:  L’EAV-8B MATADOR II alle 06:18 si solleva dalla portaerei JUAN CARLOS I (L-61) per un volo di ricognizione con TC = 130° e TAS = 210 Kts, per poi far rientro sulla portaerei, che si sposta con una rotta di 200° e con una velocità di 21,5 Kts, entro la sua autonomia di 2h35m. Calcolare il PNR, sapendo che nella zona spira un vento WD/WV = 255°/30 Kts. 

          [PNR = 271,5 NM; TTT = 07h35m23s]
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