Problema 9: L’HARRIER II AV-8BPLUS alle 05:50 si solleva dalla portaerei USS GEORGE WASHINGTON (CVN-73) per atterrare all’aeroporto situato su TC = 110° a una distanza di 850 NM. Sapendo che nella zona spira un vento WD/WV = 165°/30 Kts, che la TAS = 270 Kts, e sapendo, ancora, che la nave si sposta con una rotta di 190° e con una velocità di 38 Kts, calcolare il PET e l’orario del suo sorvolo. 



            [PET = 447,79 NM; FT = 07h36m45s]
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